3. Маска подсети

2. show ip int br – показывает IP для интерфейсов, заданных на роутере  
